**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż zabudów meblowych na wymiar do poszczególnych pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Urzędu Transportu Kolejowego – Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, przy Al. Jerozolimskich 211 w Warszawie.

1. **REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona zabudowy meblowe według rysunków projektowych wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załącznikach.
3. Zadaniem Wykonawcy będzie w szczególności:
4. wykonanie zabudów meblowych zgodnie z rysunkami projektowymi oraz wizualizacjami projektu aranżacji wnętrz;
5. transport na miejsce montażu (w całości bądź w częściach);
6. montaż zabudowy na miejscu;
7. uprzątnięcie miejsca prac, w tym:

* usunięcie wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas montażu na elementach zabudowy,
* usunięcie wszelkich zanieczyszczeń powstałych podczas montażu na powierzchni biurowej, a także w ciągach komunikacyjnych obiektu,
* usunięcie i wywóz opakowań, taśm i wszelkich elementów zabezpieczających przy transporcie i montażu.

1. **LISTA ZABUDÓW**
2. **ZABUDOWA GOSPODARCZA NR 1**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 1 do OPZ.
   2. Fronty: płyta meblowa lakierowana w kolorze RAL 9005 lub zbliżonym.
   3. Blat:
      1. płyta wiórowa o podwyższonej odporności na wilgoć,
      2. powierzchnia robocza pokryta laminatem typu HPL/CPL,
      3. kolorystyka: RAL 9005.
3. **ZABUDOWA GOSPODARCZA NR 2**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 2 do OPZ.
   2. Fronty: płyta meblowa lakierowana w kolorze RAL 9003 lub zbliżonym.
   3. Blat:
      1. płyta wiórowa o podwyższonej odporności na wilgoć,
      2. powierzchnia robocza pokryta laminatem typu HPL/CPL,
      3. kolorystyka: RAL 9003.
4. **LADA RECEPCYJNA**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 3 do OPZ.
   2. Płyta 25 mm FORNIR – dąb.
   3. kolorystyka: Natural Hickory (Orzech naturalny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 1001.
5. **ZABUDOWA STANOWISKA OBSŁUGI**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 4 do OPZ.
   2. Płyta melaminowa.
   3. Kolorystyka:
      1. Natural Hickory (Orzech naturalny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 1001 – elementy oznaczone na rysunkach i wizualizacjach w załączniku nr 4 do OPZ;
      2. Black (Czarny) RAL 9005 – elementy oznaczone na rysunkach i wizualizacjach w załączniku nr 4 do OPZ.
   4. Ślusarka kolor: Alu E2/C35 czarna anoda.
   5. Przeszklenia: szyby antywłamaniowe P2.
6. **SZAFKA UMYWALKOWA**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 5 do OPZ.
   2. Płyta melaminowa.
   3. Kolorystyka: Natural Hickory (Orzech naturalny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 1001.
7. **SZATNIA – ZABUDOWA NR 1**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 6 do OPZ.
8. **SZATNIA – ZABUDOWA NR 2**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 6 do OPZ.
9. **LAMELE**
   1. Rysunek techniczny z opisem dla zabudowy stanowi załącznik nr 7 do OPZ.
   2. Płyta melaminowa 2x25mm.
   3. Kolorystyka: Natural Hickory (Orzech naturalny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 1001.
10. **ZABUDOWA ŚCIAN**
    1. Płyta melaminowa - Natural Hickory (Orzech naturalny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 1001:
       1. Zabudowa ściany nr 1 ( 2950x4380x12/18 )
       2. Zabudowa ściany nr 2 ( 3250x2400x12/18 )
       3. Zabudowa ściany nr 3 ( 3580x2800x12/18 )
       4. Zabudowa ściany nr 4 ( 1760x2800x12/18 )
       5. Zabudowa ściany nr 8 ( 1250x4380x12/18 )
       6. Zabudowa ściany nr 9 ( 1930x2800x12/18 )
       7. Zabudowa ściany nr 10 ( 1250x2800x12/18 )
    2. Płyta melaminowa – Black (czarny) lub równoważny tj. zbliżony kolorystycznie do RAL 9005:
       1. Zabudowa ściany nr 5 ( 5080x850x12/18 )
       2. Zabudowa ściany nr 6 ( 5060x850x12/18 )
       3. Zabudowa ściany nr 7 ( 5630x850x12/18 )
       4. Zabudowa ściany nr 11 ( 1720x2800x12/18 )
       5. Zabudowa ściany nr 12 ( 1860x2800x12/18 )
    3. Płyta fornirowana:
       1. Zabudowa ściany (fornir) nr 1 ( 6230x2800x12/18 )
       2. Zabudowa ściany (fornir) nr 2 ( 5750x2800x12/18 )
       3. Zabudowa ściany (fornir) nr 3 ( 4130x2800x12/18 )
       4. Zabudowa ściany (fornir) nr 4 ( 3250x2800x12/18 )
       5. Zabudowa ściany (fornir) nr 5 ( 4890x2800x12/18 )